**Пожарная безопасность бани: что нужно** знать

ЛЕТО- это период отключения в квартирах горячей воды и активного использования бань.

 Жители зачастую топят свои бани на садовых и приусадебных участках. Важно делать это правильно, чтобы не допустить пожара. Наиболее частыми причинами возникновения пожаров в банях являются: нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил эксплуатации печного оборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Одной из основных причин является неосторожное обращение с огнём в состоянии алкогольного опьянения.

Так, 3 июня в п. [Предивинск](https://krasnoyarsk.bezformata.com/word/predivinskuyu/2111355/) Большемуртинского района сгорела баня на площади 18 кв. м. Огонь тушили 6 человек и 2 единицы техники. Никто не пострадал. Днем ранее в с. Бражное Канского района выгорела баня на площади 16 кв. м. Погибших и травмированных нет. На тушении были задействованы 10 человек и 3 единицы техники.

Работники ПЧ 232 п.Краснокаменск КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» напоминают владельцам бань о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

- доверяйте строительство бани и [банных](https://krasnoyarsk.bezformata.com/word/bani/8501/) печей только профессионалам;

- своевременно производите ремонт и обслуживание печей и чистку дымоходов, перед растопкой обязательно проверяйте наличие тяги в дымообразующих каналах;

- следите за состоянием кирпичной кладки. Трещины могут возникнуть от перегрева либо из-за использования некачественных материалов. Через образовавшиеся трещины могут вылетать искры, способные вызвать пожар. Кроме того, попадание угарного газа в помещение бани является крайне опасным для жизни человека;

- не допускайте соприкосновения горячих поверхностей печи и дымоходов с деревянными конструкциями. Необходимо позаботиться о том, чтобы деревянные части бани, были изолированы или удалены на значительное расстояние от горячих частей печи и дымохода. Для изоляции может служить или несгораемый материал, или материал с низкой теплопроводностью;

- старайтесь не использовать жидкое топливо для растопки, а также не храните рядом с печью горючие материалы;

- следите, чтобы тлеющие угли не выпадали из топки. Убедитесь в наличии перед печью предтопочного листа;

- не оставляйте топящуюся баню без присмотра.

- печи из металла следует устанавливать на основании из двух рядов кирпичей. Под кирпичами должен находиться двойной слой, пропитанного глиняным раствором войлока.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

В случае возникновения пожара звоните по телефону: 01, 101, 112.

