**Как потушить электрообогреватель**

С начала года из-за электроотопительного оборудования произошло 108 пожаров, погибших, к счастью, нет. Пострадали 7 человек В большинстве случаев такие загорания происходят из-за излишней нагрузки на электросети, так как [обогреватель](https://krasnoyarsk.bezformata.com/word/obogrevatel/33435/) является очень мощным [энергопотребителем](https://krasnoyarsk.bezformata.com/word/energopotrebitelem/148011/).

Как потушить горящий прибор? Первое, что необходимо сделать, это его обесточить, т.е. выключить вилку из розетки, а уже потом приступать к тушению. Потушить горящий обогреватель можно с помощью подручных средств: одеяла, пледа или другой плотной ткани, которую необходимо накинуть на горящий предмет. При этом прекратится доступ кислорода и огонь погаснет.

Основные правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателей:
- важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование свыше установленного срока может привести к печальным последствиям;
- систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя;
- следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя;
- используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не нужно использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели, желательно с системой аварийного выключения (на случай его перегрева или падения).;
- следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии;
- убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара;
- не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей;
- не разрешайте детям пользоваться ими самостоятельно;
- устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол на огнестойкой подставке. В случае с конвекторами их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола;
- не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях;
- регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться;
- не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;
- не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

-при включении обогревателя старайтесь не использовать удлинители.

Никогда не оставляйте включенные электроприборы без присмотра! Помните, что пожар легче всего предотвратить, соблюдая простые правила пожарной безопасности.

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в пожарно-спасательную службу «01» или «101» и службу спасения по телефону «112».

